***Teknisk kontrollskjema***



***Autoslalåm***

Dato:…………………………………………………………………..Arrangør:………………………………………………………………….

Startnummer:………………………………………………..Reg nr:………………………………………………………………………

Bilmerke:………………………………………………………….Årsmodell:…………………………Klasse:……………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK | 1 | 2 | 3 | 4 | Kommentarer |
| Lys. Påbudt lys |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhetsbelter. Min. 3 punkt |  |  |  |  |  |  |
| Førerstol. Godt festet |  |  |  |  |  |  |
| Bremsepedal/p-brems. Maks vandring 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| Batterifeste. Godt festet |  |  |  |  |  |  |
| Løse ting. Fjernes eller festes |  |  |  |  |  |  |
| Vognkort m/endringer. Senk, coilovers, dekk, felg, effektendring |  |  |  |  |  |  |
| Dekk, felg. Ikke competition use, kl Standard, ikke under 250 TW, §850 pkt. 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| Ekstra dekk, felg. Som over. Merkes |  |  |  |  |  |  |
| Hjelm Åpne biler |  |  |  |  |  |  |
| Reklame §850-11 |  |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  |  |  |
| Merknader/info |  |  |  |  |  |  |
| Det skal ikke være mindre enn 8,00kg/hk eller 10,91kg/kw i klasse Standard.  Bilens vekt er egenvekt uten fører. (75kg)  Bilens vognkort legges til grunn for vektfastsettelse.  Definisjon på veteranbil er eldre enn 30 år. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Godtas med anmerkning. Må rettes til neste løp.
2. Må repareres/justeres før start.
3. Bilen nektes start grunnet graverende feil og mangler.
4. Annet (se kommentarer).

Eier/fører bekrefter at bilen og utstyr er i henhold til § 850-8 og §850-11.

Eier/fører:……………………………………………………………………………………………………………………….

Godkjent:………………………………………………………………………………………………………………………..